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1、节能环保、新能源装备

	序号
	产品
	单位
	产品类型
	核心技术指标

	1
	页岩气开采高盐废水处置绿色利用项目智能装备
	套
	成套设备
	单套日处置能力1000m3-4000m3；气浮油脂/悬浮物去除率：油类≥95%，SS≥90%；重金属（Ca²⁺、Mg²⁺等）去除率≥90%；废水零排放达成度≥99%；再生盐TOC＜30mg/kg

	2
	SPI-PM超级增强型创新工艺装备
	套
	成套设备
	单台日处置能力50-1000吨；热解温度650-800℃；能耗降低比例比行业熔融法/焚烧法节能≥40～50%；热解后的结晶盐TOC＜30mg/kg，氯化钠再生盐满足《离子膜烧碱用盐标准》（QB/T5270-2018）

	3
	自蔓延热解焚烧废盐无害化处置绿色循环利用智能成套设备
	套
	成套设备
	单台日处理能力50-1000吨；炉内压力：-3200~-200Pa；焚烧温度600~800℃；焚烧后废盐TOC小于100mg/kg；精制盐TOC小于20mg/kg

	4
	特高压精密真空滤油机
	台
	成套装备
	含水量≤3ppm；含气量：≤0.1%（体积比）；击穿电压：≥80KV（球级）；过滤精度：≤1µm；颗粒度≤500颗/100ml（5μm～50μm机械颗）

	5
	元素膜过滤中试机
	套
	成套装备
	氘含量：90-120ppm；处理量：100Kg/h；回收率达80%以上

	6
	AI智能一体化污泥脱水系统装置
	套
	成套装备
	处理后污泥含水率≤50%；单台有效过滤面积≥1000m²；日处理量≥200吨（以80%含水率计），整机功率≤25kW；单台占地面积≤20㎡；处理模式：自适应连续动态脱水

	7
	深水水源地膜曝气-生态协同（MA-ES）智能修复装备
	套
	成套装备
	膜平均孔径＜0.5μm；平均断裂拉伸强力＞6000cN；泡点压力＞0.02MPa；曝气量3~5L/min片膜；修复效果：可将地表IV类及以下水质，在额定工况下稳定提升至《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准以上

	8
	暖风器管箱
	套
	关键核心部件
	排烟温度≤123.3℃；空气阻力≤894.5Pa；暖风器本体烟气侧阻力≤1127.5Pa；漏风率≤0.88%

	9
	高端碳素材料用10层逆流式煅烧炉
	台
	成套装备
	10层立体布置逆流式火道、40罐料罐双排布置；分层分区加热，温度梯度平缓分布，温度自首层1050℃按梯度升至1350℃；“温度-加料速率-燃气流量-焦炭强化”的联动调节；宽温区、长煅烧带设计，焦煅烧停留时间48-72小时；间接受热，炭质烧损率≤3%

	10
	超低温制冷主机
	台
	关键核心部件
	转速38000rpm，功率200kw；设计承压压力3MPa；气动效率>80%；氦泄露率<1x10-7m³.Pa/s；常规配置适应-196℃以上温区

	11
	核用高压比宽域自适应冷水机组
	台
	单体装备
	制冷量：2000~4000kW；配置功率：600~850kW；冷冻水进出水温度分别为：5~15℃、5~10℃；冷却水进出水温度分别为：15~45℃、12~51℃；负荷调节范围0~100%，设计寿命60年

	12
	液冷降温制冷机组
	套
	成套装备
	最低稳定运行热源温度：70℃（热水进口温度）；设计工况性能系数：0.8（工况：热源70℃进/65℃出，冷水15℃出）；冷水出口温度：15℃

	13
	热处理炉
	套
	成套装备
	淬火板温均匀性≤±4.5℃；炉温控制精度≤±3℃；炉内氧含量：炉门开≤500ppm，炉门关≤100ppm；NOx排放量≤50mg/Nm³（含氧量8%）

	14
	轴承辊带式输送机
	套
	成套装备
	轴承辊运行阻力系数：0.0018-0.0185；轴承辊设计使用寿命80000小时；单位产量综合能耗降低10%以上；输送能力：100-25000t/h；电机功率：单机最大功率4000kW

	15
	医疗废物热磁气化装置
	套
	成套装备
	处理能力：20-40kg/h；额定电功率：30kW；灰渣热灼减率：＜3%；废水排放：零外排

	16
	废旧锂电池低温绿色拆解成套装备
	套
	成套装备
	装备处理能力不低于10000吨/年；黑粉回收率不低于98%，黑粉中铜、铝总量＜1.0%；无热解工段，有机废气排放量＜1000m³/吨电池； VOCs浓度＜20mg/Nm3，NOx无需脱硝设施，可直接达标排放；自动化程度高，整线生产工人不超过3人

	17
	大型电化学移动储能车
	台
	成套装备
	储能系统规格达1500kW/3135kWh，功率/容量处于行业前列；系统转换效率＞85%，充放电切换时间＜100ms，响应迅速；工作环境温度覆盖-15℃~45℃，适应多气候条件

	18
	5MWh锂离子直流侧系统
	套
	成套装备
	额定放电倍率：≤0.5P；容量：5MWh；电芯：314Ah/3.2V；工作电压：1164.8V-1497.6V；冷却方式：直冷/液冷/浸没

	19
	新能源动力电池检测试验室智能协作机器人
	套
	成套装备
	集成双光谱热成像（-20℃~+550℃，精度±2℃）与气体传感器；支持3D环境重构与异常检测，建图面积＞30000㎡；6自由度协作机械臂重复定位精度±0.03mm，末端作业精度≤±0.5mm，最大工作半径1250mm；激光SLAM+视觉二维码融合导航定位精度±10mm，续航≥8h；通讯支持5G/WiFi，IP54防护等级

	20
	新能源商用车
	台
	成套装备
	低货台高度：505mm；低风阻：0.298；低能耗：百公里14.3kWh

	21
	燃气（瓦斯）发电机组
	台
	单体装备
	单缸功率：≥175kW；电效率：≥40%；转速：1000RPM；热效率：≥42.9%；瓦斯可发电浓度≥6%

	22
	300千瓦氢燃料电池发动机
	台
	单体装备
	系统额定功率：300kW；额定功率系统效率：48%；冷启动温度：-40℃；系统功率密度：1002W/kg；变载速率：100kW/s

	23
	低水头大容量贯流式水轮发电机组
	台
	成套装备
	水轮机最优效率94.65%；空化性能σp／σi=1.61；叶片型线误差＜±0.05%D

	24
	前集成式轻量化风力发电机组齿轮箱
	台
	关键核心部件
	额定功率：10815.23kW；速比：212.66；输入转速：8r/min

	25
	微米级气凝胶微球常压连续制备成套装备
	套
	成套装备
	生产周期：≤14小时；比表面积：≥800㎡/g（实测最高达858㎡/g）；粒径均一性：30-60μm，CV<5%；运行稳定性：连续运行72小时零堵塞

	26
	风力发电机组风轮叶片
	套
	成套装备
	叶片长度：110米；产品重量：34550kg；单兆瓦质量：＜3.46T/MW（10.XMW）；极限静态载荷：≥48000KN·m

	27
	生活垃圾衍生燃料(RDF)制加氢一体化成套装备
	套
	成套装备
	气化能力（RDF）：3.00吨/h.台；提纯能力：3000Nm³/h.套；发电能力：1000kw/h（2×500kW）.套；压缩能力：1000Nm³/h@1.6MPa.台

	28
	示功机
	台
	成套装备
	最大加载力：±25KN；频率响应：0-25Hz；最大速度：1.5m/s；多工位控制精度≤±0.5%


2、石化、矿山和冶金装备

	序号
	产品
	单位
	产品类型
	核心技术指标

	29
	气液分离器（聚结脱水橇）
	套
	成套装备
	处理能力：设计处理液量3800m³/d（最大45600m³/d），进液含水率≤65%；分离性能：出油含水率≤20%，出水含油量≤500mg/L，进出口压降≤0.05MPa；设计寿命>20年，防爆等级ExdⅡBT4Gb，防护等级IP65；控制系统：配置射频导纳界面仪、质量流量计等全套仪表，支持油水界面、液位、压力自动调节与联锁，数据可远传

	30
	漏板加热智能控制柜
	台
	单体装备
	温度控制精度：±0.5℃；温度控制器：采用高速DSP控制，具备远程/本地切换控制功能，控制精度0.2％，稳定度优于0.1％；环境湿度：20%～90%RH，无水珠凝结；控制电源：85～265VAC，0.5A；过压过流报警保护：电压电流≥1.2倍额定电流时报警，电流≥4倍峰值电流时保护

	31
	超高温油气井分簇射孔控制装备
	台
	成套装备
	发火电流>1.2A；最大串联级数>20级；抗直流400V、抗交流220V发火电阻上电流＜5mA；通信速率不小于1Kbps；最高耐温：200℃/4h，功能正常

	32
	大速比大扭矩多级行星榨糖机用齿轮箱
	套
	成套装备
	速比300:1；额定输入功率1200KW；输入转速1450r/min；额定输出扭矩2500KN.m、最大6250KN.m，传动效率0.97；强制润滑（N320油），噪声≤85dBA

	33
	大型离心式真空泵机组
	台
	单体装备
	进气温度40℃，压力0.035MPaA时，流量≥93499Nm3/h；出口压力≥0.105MPaA；压缩机在各种负荷下平稳运行，轴振动值＜25μm；压缩机轴承温度＜90℃

	34
	加热节流撬
	套
	成套装备
	凝结水换热器功率：500KW；进/回水温度：110-115℃/76℃；管/壳程设计压力：40MPa/1.6MPa；一级/二级节流后压力：16MPa/9.2MPa；盘管1/盘管2处理量：120000Nm3/d、180000Nm3/d

	35
	自适应智能液压抽油机
	套
	成套装备
	额定悬点载荷:150KN；冲次（min-1）：在变量液压泵额定排量下0~最大任意可调；轴向柱塞变量液压泵几何排量：16ml/r；电动机转速：1420r/min；工作温度：﹣40℃～60℃

	36
	煤矿用工程钻机
	套
	成套装备
	开孔直径(mm):96、133、153、192；钻孔倾角(º):0±40；额定输出转速(r/min):40～120；额定输出转矩(N.m):15000～3000；推进力(kN):280，起拔力(kN):280

	37
	
	
	
	额定扭矩15000～6500N.m；额定转速35~75r/min；最大钻进深度1500m；钻孔倾角-90~90°；推进力300kN，起拔力300kN，锚固力210kN

	38
	基于国产自主可控PLC的中厚板产线智能控制系统
	套
	关键核心部件
	控制系统运行率≥99.8%；CPU负荷率≤65%；网络负荷率＜40%

	39
	三辊减定径机组
	套
	成套装备
	轧制速度：15～25m/s；辊环直径：370～390mm；产品尺寸精度：1/6～1/8DIN；传动齿轮箱振动：≤2.8mm/s

	40
	定宽压力减速机成套设备
	套
	成套装备
	距减速机1m位置时减速机噪声是否≤85dB；减速机振动是否≤5mm/s；连续试车2小时，轴承温升不超过45℃，最高温度不超过90℃；润滑油油压保证在0.12MPa-0.3MPa之间

	41
	薄板坯连铸连轧生产线
	套
	成套装备
	设计厚度：0.8~4mm；设计宽度：900~1600mm；连铸出口铸坯厚度：105/115mm；连浇钢水量:max.3060t

	42
	多场源阵列式智能激电系统
	套
	成套装备
	探测深度：≥1000米；探测效率：三维精细勘探中≤2天/平方公里@点距20m、线距50m，平坦地形；相比传统中间梯度法激发场源场源所引起的电磁感应耦合效应降低80%以上；相比传统中间梯度法激电矿体识别精度提升20%以上


3、医疗器材、安全应急装备、特种装备

	序号
	产品
	单位
	产品类型
	核心技术指标

	43
	全自动血液细胞分析仪
	台
	单体装备
	CRP线性范围0.2-320mg/L，SAA线性范围3-400mg/L；WBC线性：最大500；最大测试速度：120样本/H

	44
	实时荧光定量PCR分析仪
	台
	单体装备
	检测通道：96个样本；荧光通道数：6个；样品容积：10μL~100μL；控温范围：4℃~110℃；平均升温速率：≥6.0℃/s，平均降温速率：≥3.0℃/s，温度准确度：≤0.1℃

	45
	全自动核酸和微生物提取仪
	台
	单体装备
	支持4排×8共32通道同步独立处理；核酸提取：提取最快≤9分钟；微生物蛋白提取：可10分钟内处理32个血培养样本，直接对接质谱鉴定；温度准确性≤±1.0℃，升温速率≥0.6℃/s；定位精度≤0.5mm

	46
	全自动外周血图文分析系统
	台
	成套装备
	样本容量：120片；通量：定位+扫描+分析，20片/小时；扫描模式：多种智能扫描模式，满足不同需求（自动区域扫描、自动细胞扫描、固定区域扫描、手动区域扫描、手动细胞扫描）；细胞识别：47+类异常外周血细胞；报告单形式：无图、两图、多图，可定制

	47
	一次性射频消融电极（多功能手术解剖器）
	套
	关键核心部件
	最小工作部外形尺寸φ0.2mm、尖端Ra≤0.05μm；正常工作温度≤42℃；切割热损伤≤80μm

	48
	一次性射频消融电极针
	套
	关键核心部件
	最小工作部外形尺寸φ0.2mm、尖端Ra≤0.05μm；正常工作温度≤42℃；切割热损伤≤80μm

	49
	便携式一体化电子宫腔镜成像系统
	套
	成套装备
	插入部外径：3.7mm；先端部弯曲角度：25°；分辨率：11.31lp/mm；静态图像宽容度：84.34，信噪比：35dB；

	50
	全息三维模型与内窥镜影像叠加分析系统
	套
	成套装备
	腔镜视频实时处理延迟≤80ms，稳定运行帧率≥30fps；支持主流高清腔镜视频分辨率输入（≥1080p）；关键直视解剖结构语义分割精度（mIoU）≥0.82；高风险区域召回率（参照专家标注或术后回顾）≥0.85；

	51
	关节内窥镜手术系统
	套
	成套装备
	垂直分辨率：摄像系统应具有视频输出信号，信号的线数（垂直分辨率）不低于2000线，允差：-20%，上限不计；动力系统性能：刨削系统驱动扭矩65N·mm，空载往复频率允差±10%；集成控制摄像系统、冷光源、刨削系统、等离子手术设备和灌注泵核心设备，各设备采用统一接口标准与适配协议；4K摄像、灌注泵、动力系统数据联动延迟≤100ms，支持长时间连续手术（≥8小时）无卡顿

	52
	数字化X射线摄影系统（DR）
	套
	成套装备
	高频高压发生器：摄影管电压范围40kV～150kV，透视管电压范围40kV～125kV，最大输出电功率88kW；软件功能：具备双管位摄影系统和图像处理系统，支持病人信息管理，可完成静动态影像采集、处理、拼接（选配）、观察、存储传输，还拥有透视局部三档放大、APR自动设曝光参数、选体位后自动控制限束器缩/开窗等功能；胃肠床：床身转动角度-18°～90°，床板横向移动距离250mm，床面升降范围650mm～850mm，摆臂角度-40°~+40°

	53
	全自动特定蛋白分析仪
	台
	单体装备
	整机800项测试每小时；系统样本携带污染率≤0.01％；试剂仓维持2-8℃低温制冷

	54
	脑电诱发康复训练系统
	台
	成套装备
	采集脑电信号，分析解码运动意识，控制肌电生物反馈仪刺激上肢、下肢进行运动，实现闭环式主动神经康复训练；系统具有VR虚拟现实引导功能，训练时引导患者进行运动想象，治疗时引导患者运动想象的同时，根据患者想象情况进行VR动画反馈；脑电信号采集器为≥10通道

	55
	植入式左心室辅助系统（人工心脏）
	批
	成套装备
	通常转速800-3000rpm；最高流量>20L/min；最大封闭扬程：20kPa以上

	56
	一次性使用通用腔镜直线切割吻合器及钉仓组件
	台
	单体装备
	电机扭矩>12.5Nm，能提供更大的击发力；组织压缩能力可以达到7层泡棉（模拟组织）；所有前端组件都可以装载在同一个器身上使用

	57
	血液净化设备
	台
	单体装备
	具备CVVHDF、MARS、CPFA、DFPP等治疗模式；血流量范围：0，10～650mL/min；净脱水速率：0～4000mL/h；压力监测：-500~700mmHg，误差±5mmHg

	58
	血液透析机
	台
	单体装备
	血液流量：0，10mL/min～650mL/min；透析液流量：0，100mL/min～1000mL/min；脱水速率：0～6000mL/h；实时清除率(Kt/V)监测精度：±0.1或读数的±10%（二者取绝对值大者）

	59
	血液灌流机
	台
	单体装备
	血泵流量范围：30mL/min～600mL/min，精度：±10mL或±10%（二者取绝对值大者）；肝素流量范围：0.1mL/h～20mL/h，精度：±0.2mL/h或±5%（二者取绝对值大者）；压力监测范围：-300~500mmHg，精度：±5mmHg；气泡监测精度：≤20uL

	60
	腹腔内窥镜手术系统
	套
	成套装备
	力反馈功能的指标：具有夹持力反馈功能，最大反馈力≥2N,具有位置力反馈功能，最大反馈力≥8N；主从操作距离/姿态准确度和重复性:主从操作距离准确度≤1mm，主从操作距离重复性≤1mm；主从操作姿态准确度≤10°，主从操作姿态重复性≤1°；安装与拆卸器械时间：专业人员更换手术器械时，取下和安装完成新器械所需时间＜8s

	61
	微量元素分析仪
	台
	成套装备
	质量范围6-238u；质量分辨率：7Li、115In、205Tl在10%峰高处的峰宽<0.8u；背景噪声：39K<5000cps、80Se<3000cps、199Hg<100cps；灵敏度：39K≥1.0×105cps/(mg/L)、80Se≥1.0×105cps/(mg/L)、199Hg≥1.0×106cps/(mg/L)；精密度：Li、Mn、Hg的变异系数(CV)≤8%、Mg、Ca、Fe、Cu、Zn、Se、As、Cd、Pb的变异系数(CV)≤5%

	62
	肺功能测试仪
	台
	医用电气设备/肺功能检测设备
	呼气峰值流量（PEF）测试范围0～18l/s；产品容积测试范围0-30L；气体分析器采用非分散性红外（NDIR）技术，一氧化碳（CO）和甲烷（CH4）浓度测量范围均为0～0.5%；口腔压力测量范围-20.00kPa～+20.00kPa；环境模块支持温度10℃～35℃、湿度30%RH～75%RH、气压760hPa～1060hPa测量

	63
	多燃料自适应智能应急电源保障系统
	套
	成套装备
	极端环境启动温度：-30℃；多燃料切换响应时间：<3秒；综合能源利用率：≥85%；额定电功率：20kW(LPG)/18kW(NG)；防护等级：IP54

	64
	无人机全航空瞬变电磁系统
	套
	成套装备
	探测深度≥500m；系统重量：45kg；发射波形：双极性组合波，一次飞行深浅同时激发、采集；磁矩：发射电流70A，磁矩3万Am2；关断时间：线性关断，200μs

	65
	多通道模块化调温净化一体式空气处理设备
	台
	单体装备
	设备采用6个可互换型快速安装更换的动力模块，新、排风动力模块可互备互换；新风过滤效率≥99.9%@(0.3-0.5)μm，排风过滤效率≥99.97%@(0.3-0.5)μm；排风能量回收效率≥80%；配置强弱电一体化智能控制系统，控制屏带RS485输出；全自动调节梯度压差需求

	66
	微纳型无人直升机
	套
	成套装备
	最大续航：≥20min；长度尺寸：≤175mm；重量：≤65g；遥控距离：≤2.5km，3堵砖墙；具备前后左右四向避障、定点、自主巡航、自动返航功能

	67
	无人草原灭火车
	台
	成套装备
	500米以上远程遥控行驶；有人/无人一体化驾驶；远程控制车载喷水，最高车速80km/h；最大遥控速度30km/h；最大爬坡度60%

	68
	极片自动制备系统
	套
	成套装备
	制片尺寸范围：Φ40～100mm；系统生产节拍：40s；极片干态绝缘电阻不小于100MΩ；极片重量控制精度：±60mg；极片合格率不小于90%

	69
	脱水验证单元设备
	套
	单体装备
	可将HIC内废树脂游离水体积含水量降低到1%以下；脱水隔膜泵为HIC内游离水脱离提供动力，最大流量24m3/h，最大扬程86m；脱水验证罐关键指标：容积不小于35L；罐、管道、管件标准：ASMESA；水压试验要求：ASMEB31.1脱水验证罐、阀门、仪表等进行了辐射防化设计，满足辐射剂量10000Gy的要求

	70
	快速升降系统产品
	套
	成套装备
	负载尺寸：20×20m；最大载荷：30T；运输速度：0.7m/s

	71
	除雪车
	台
	成套装备
	整车最高车速89Km/h；底盘驱动型式8*4；发动机排量11596ml；变速器12个挡数比：15.530/12.080/9.390/7.330/5.730/4.460/3.480/2.710/2.100/1.640/1.280/1.000；发动机额定功率转速338kW/1900r/min


4、电气、动力、工程、轨道交通、通机农机装备

	序号
	产品
	单位
	产品类型
	核心技术指标

	72
	直流电源智慧运维管控系统
	套
	成套装备
	电压测量误差：≤±0.5%；内阻重复测试精度：≤±1%；电流测量误差：≤±1%；温度测量误差：≤±2℃

	73
	智能储能箱式变电站
	套
	成套装备
	额定储能并网容量：≥2500kVA；额定电压：40.5kV及以下；储能逆变器效率≥98%；峰值耐受电流：80kA；防腐等级：C5

	74
	高动态稳定智能应急发电机组
	套
	成套装备
	额定功率（汽油/LPG/NG）；10.5kW/9.5kW/8.5kW；发动机排量：670cc；工作温度范围：-15℃～50℃；动态响应：负载突变响应时间＜10ms，频率波动降低40%以上

	75
	高寒高海拔大容量机组磁极铜排
	批
	关键核心部件
	抗拉强度Rm≥280MPa；电阻率ρ≤0.1753Ω·mm2/m；化学成分Cu≥99.95%，O≤0.002%；Ra≤3.2μm，晶粒度≤0.12mm，平直度≤0.2mm/m

	76
	叉车氢燃料电池动力系统
	套
	单体装备
	系统峰值功率：≥30kW；燃料电池系统额定净输出功率：≥7.5kW；系统统综合效率：≥50%；冷却方式：液冷；储氢参数：50L@35MPa，1.2kg

	77
	智能变频轻量发电机组
	台
	单体装备
	额定功率：20kW，最大功率：22kW；额定电压：230/400V，额定电流：87A；额定频率：50Hz；波形畸变率：3%；净重/毛重：137/139kg，功重比：0.146

	78
	风冷型氢燃料电池系统
	批
	单体装备
	燃料电池系统额定功率≥400W；燃料电池系统最高效率≥50%；系统绝缘阻值＞1MΩ；寿命（性能衰减率≤20%）：3000h

	79
	非道路用途发动机
	批
	单体装备
	排放能够同时满足中国CSⅢ阶段排放法规要求；通用性强：升级于公司QSK38-G系列发动机，大部分的零部件通用；安全性高：全新设计的新发动机燃油系统，历经5000小时耐久试验无失效；海拔能力强：可以实现在海拔3400m不降功率，达到1254kWm满载输出，在海拔5000m达1000kWm功率输出

	80
	大马力K50N燃气发动机
	批
	单体装备
	全电控架构：采用全电控技术对进气混合和点火进行精准控制，在气源甲烷值MN60到MN85范围稳定运行；稀薄燃烧与高能点火技术：通过稀薄燃烧和高能点火技术，稀薄燃烧lambda达到1.8；米勒循环正时与空燃混合器设计：应用米勒循环正时技术，整机热效率达到42%以上，增压器寿命超过50000小时；一体化铸造技术：采用一体铸造方式将进气管和节温器室集成。

	81
	船用柴油机
	批
	单体装备
	功率与转速：船用主机额定转速1600/1800/1900rpm，持续功率1268kW@1800rpm，重载功率1342kW@1800rpm，峰值功率1641kW@1900rpm，船用辅机额定转速1500/1800rpm，常用功率1290kW@50Hz、1709kW@60Hz；扭矩与响应：峰值扭矩6380–9600N·m@1300–1800rpm，扭矩储备≥30%，瞬态响应满足船机规范要求；燃油与排放：模块化高压共轨（MCRS），喷射压力1600bar；油耗198–205g/kWh（满负荷）；

	82
	钻孔式硬岩隧道掘进机
	台
	成套装备
	掘进效率：50MPa砂岩：单孔进尺效率2分钟/米；150MPa花岗岩：单孔进尺效率8分钟/米；断面成型精度：轮廓误差±10cm以内；作业模式：钻—劈—破一体化协同工艺；作业环境：振动噪声＜80分贝，零灰尘；掘进能耗：≤30Kwh/m3

	83
	山地分体式微型桩钻机
	台
	成套装备
	钻孔直径（mm）：Φ400；钻进深度（m）：20；钻孔角度（°）：90（垂直向下）；适用地质条件：坚硬程度120MPa及以下的岩石；适用坡度：≤45°

	84
	原材料智能收料检测综合系统
	套
	成套装备
	砂石智能取样设备：取样粒径范围（0～31.5）mm，质量为500~5000g/次，时间≤3min/次，可在100~1200mm任意深度取样；含水率、含泥量（石粉含量）智能检测设备：细集料最大检测质量为600g/次，粗集料最大检测质量为3000g/次，烘干时间≤6min/次；含水率检测偏差为±0.2%，含泥量检测偏差为±0.5%；亚甲蓝智能检测设备：重复性限值为0.2g/kg，单次色晕判别及计算时间≤1s，检测粒径范围为（0~0.15）mm、（0~2.36）mm，自动加液误差≤1%；机器人：有效负载为12kg，工作范围为1300mm，具有6个旋转关节，可重复精度为±0.03mm，关节范围为J1/J4/J5/J6：±360°、J2：-190°/+10°、J3：±167°，关节速度为J1-J2：120°/s、J3：150°/s、J4-J6：180°/s

	85
	零部件异响振动试验台
	套
	成套装备
	大位移：峰峰值位移50mm；高频率：DC-200Hz；低噪声：32dB（A）；高精度：控制精度误差≤5%

	86
	高性能合成闸瓦一体化智能制造装备
	套
	成套装备
	自动称量送料装置‌容量：300kg；混合料称重精度为±0.002kg，称重效率为30秒~40秒；制造成型闸瓦参数加工合成闸瓦密度2.32g/cm3±5%）、冲击强度≥7.0kJ/m2、摩擦体与瓦背粘结剪切强度≥3.0MPa、磨耗量0.2cm3/MJ；制造加工效率10秒/件，合格率≥99%

	87
	钢轨铣磨机器人
	台
	关键核心部件
	作业速度及范围：0.3～2km/h，不小于钢轨内侧70°至外侧15°；铣削深度：顶面0.2mm/遍～2mm/遍，轨距角处（肥边）最大5mm/遍；磨后轨面粗糙度：MRRRamax6；横向轮廓作业允许误差：±0.15mm；纵向平顺性精度：当波长为30mm～100mm（含100mm）时，误差不大于±0.02mm、当波长为100mm～300mm（含300mm）时，误差不大于±0.03mm、当波长为300mm～1000 mm（含1000mm）时，误差不大于±0.1 mm

	88
	转向架综合性能试验台
	套
	成套装备
	最高运行速度300km/h；适应轨距1000-1676mm；转向架轴距1600-2700mm；车轴轴重16-40t；惯性轮惯量等级9档（16-40t）

	89
	城市轨道交通多专业系统一体化检测车辆
	套
	单体装备
	实现100km/h速度下，可检测≥0.5mm裂缝/100mm2伤损的轨道表观病害，钢轨廓形磨耗检测精度达±0.3mm；导线高度、拉出值测量精度±5mm，接触力测量精度±5N；80km/h速度下，能实现裂缝深度＜5mm的亚表面缺陷检测；隧道收敛变形检测精度±3mm，限界动态测量误差≤±20mm

	90
	列车自主感知系统（TAPS）
	台
	单体设备
	列车定位：站台定位误差<0.1m，区间综合定位误差<0.3m；列车测速：误差<0.1km/h；障碍物检测（厘米级精度）：3.25m*2.6m（障碍物大小）最大感知距离为500m(任意类型障碍物)，（特定类型障碍物）为1000m、1.5m*0.4m（行人等障碍物）最大感知距离为300m(任意类型障碍物)，（特定类型障碍物）为500m、2.5m*Φ0.3m（电线杆等障碍物）最大感知距离为200m(任意类型障碍物)，（特定类型障碍物）为400m、0.3m*0.3m（箱子/落石等障碍物）最大感知距离为150m(任意类型障碍物)，（特定类型障碍物）为250m

	91
	丘陵山地调平拖拉机
	台
	单体装备
	配套动力36.8kW；最大爬坡度≥25°；机身调平角度±15°；折腰角度±30°；扭腰角度±15°


5、航空航天、船舶与海洋装备、卫星通信、工业母机、关键配套基础件

	序号
	产品
	单位
	产品类型
	核心技术指标

	92
	无人机起落架系统
	套
	成套装备
	抗坠毁工况过载≤11g；实际回弹行程与理论回弹行程差值：≤5毫米；抗坠毁工况起落架弹跳次数：0次

	93
	环境试验油路系统
	套
	成套装备
	介质类型：喷气燃料（符合GB6537-2018标准）、航空润滑油、柴油；工作温度（宽温域）：喷气燃料-55℃~160℃，航空润滑油-45℃~230℃，柴油-45℃~100℃；最大供油流量：80000kg/h；供油压力：控制油压24MPa，动力油压10MPa

	94
	隐身天线RCS参数验证系统
	套
	成套装备
	工作频率：0.4GHz～18GHz；最小可检测RCS：-40dBms；最大可测目标尺寸：5m；极化方式：HH、VV

	95
	重载无人直升机
	台
	单体装备
	载重480kg,起飞重量1000kg；最大速度170km/h；载荷-航时：450kg-1h,400kg-2h

	96
	L载荷认证子系统装备
	套
	成套装备
	控制逻辑用户数量不少于单星64个；文持语音（含TtoT）、数据、短消息、物联网业务；支持测试数据速率：数据业务为0.6kbps-1.4Mbps，多档可调；物联网业务为0.6kbps-2.1kbps，多档可调

	97
	低轨卫星互联网地面站装备
	台
	成套装备
	支持我国自主可控低轨卫星系统、文持语音、数据业务；数据传输速率50kbps，启动入网时间：≤2分钟；EIRP:≥5dBW（仰角≥10°）；尺寸：天线≤1.5kg，主机≤2.5kg

	98
	卫星互联网在轨测试宽带相控阵终端装备
	台
	成套装备
	支持低轨卫星通信；具备上行数据的编码、调制、功率控制和发射，下行数据的接收、解调和译码功能；支持IP数据业务；整机离轴角70°内EIRP≥44dBW（@29.25GHz）

	99
	4.5米天线集装箱
	台
	成套装备
	调平精度优于30″；总重量≤5.5吨；产品从收藏状态至天线起竖，总时间不大于18min，全部撤收恢复收藏状态，总时间不大于16min

	100
	电动垂直起降固定翼无人机
	套
	成套装备
	飞行方式：垂直起降+水平巡航；尺寸：翼展3.2m-4.13m、机身1.7m-2m；最大起飞重量≤35kg，任务载荷≤5kg；经济巡航速度：75～85km/h，最大飞行空速：110km/h，续航时间≤4h（搭载1kg载荷）/≤3h（搭载5kg载荷）；实用升限≤4500m，抗风能力≤6级

	101
	油电混合垂直起降固定翼无人机
	套
	成套装备
	飞行方式：垂直起降+水平巡航；尺寸：翼展3.3m-6.52m、机身2.1m-3.26m；最大起飞重量≤150kg，任务载荷≤30kg；经济巡航速度：120km/h，最大飞行空速：150km/h，续航时间≤10h；实用升限≤6000m，抗风能力≤7级

	102
	重载灭火救援无人机
	套
	成套装备
	最大平飞速度＞=28m/s；最大相对飞行高度≥5000m；最大载荷100Kg；救援发射装置大≥20m；本机可在-20℃-50℃下使用

	103
	高效高可靠性轴流涡轮增压器
	台
	关键核心部件
	压比≥4.5；流量≥18.2kg/s；效率≥69%；喘振裕度≥15%；噪声≤105dB（A）

	104
	光纤陀螺随钻测斜仪
	套
	成套装备
	关键性能指标达到国际先进水平：方位角测量精度优于±1°，井斜角与工具面角精度均达±0.1°，支持全井段连续稳定测量；系统具备卓越的井下环境适应性：工作温度范围-20~105℃，抗振性能优异，在强振动冲击环境下故障率显著低于机械陀螺；尤为突出的是，测量过程不受磁场干扰，可在含磁环境中实现全程高精度测量，完美解决海洋深井及超深井的测斜难题

	105
	悬链式单点系泊系统旋转输油接头产品
	套
	关键核心部件
	旋转接头：最大主体尺寸36吋；流量10000立方米每小时；设计压力25bar；双通道

	106
	电磁冲击震源
	套
	成套装备
	单次冲击最大能量：1500J；激发信号频带宽度：0.1-1200Hz；隧道超前预报最大有效探测深度：100m；单点施工耗时：5s内；主控箱重量：25kg。电磁冲击锤重量：25kg

	107
	低轨卫星互联网窄带终端射频与协议开发测试系统
	套
	成套装备
	输出EVM：≤2%(8PSK@BW=7MHz，典型值)；输出功率范围：-110dBm~+0dBm（CW）；具备业务性能测试功能，包括报文、上下行数据业务、话音业务以及短消息业务

	108
	低轨卫星互联网高性能测试装备
	套
	成套设备
	窄带：下行接收信号RSSI平均测量误差：≤±1.5dB；宽带：下行辅同步信号SSS的RSRP测量值误差：≤±4dB@SNR≥-1dB，90%概率；下行CSI信道SNR测量值误差：≤±2dB@SNR≥-2dB，90%概率（400MHz带宽，传导测试，信道AWGN）

	109
	电磁脉冲焊接系统
	套
	成套装备
	最高工作电压：16KV；工作效率：>4脉冲/分钟；最高工作能量：46KJ；放电电流频率：5~30kHz；放电峰值电流：600KA

	110
	直驱五轴龙门加工中心
	台
	单体装备
	X/Y/Z轴定位精度：±0.005mm；A/C轴定位精度：±4″；加速度：0.4-0.6G

	111
	弹体复合柔性成形装备
	套
	成套装备
	公称力≥12000KN；滑块压制速度≥40mm/s；压力控制精度：压力波动控制在±0.5%以内

	112
	杯型体成型自动化工作站
	套
	成套装备
	公称力≥12000KN；滑块快降速度≥300mm/s；滑块压制速度≥25mm/s

	113
	铝基制动盘成形成套装备
	套
	成套装备
	公称力≥25000KN；滑块压制速度≥1-15mm/s；位移精度：±0.2mm

	114
	超精密封闭式绝对时栅尺
	批
	关键核心部件
	测量精度：±3μm；分辨率：≤10nm；速度：3m/s

	115
	高端铝合金熔体净化用管式陶瓷过滤器
	套
	关键核心部件
	铝熔体过滤精度（A-F级）过铝速度可调控；耐受温度≥800℃，寿命长，总过滤量可调控；D级过滤器为例：a）过滤精度：杂质粒子≤5μm的过滤效率95%~100%，≥5μm的过滤效率达100%，b）速度：20-28吨/小时（6系、7系铝合金），c）总过铝量6系铝合金为730吨（铝液）、7系铝合金为570吨（铝液），过滤管组进出流槽液位差≤40mm

	116
	高速硅光引擎
	批
	关键核心部件
	每通道发射光功率>-1.5dBm；每通道接收响应度>0.65A/W；每通道发射机色散眼图闭合<3.2dB；每通道接收灵敏度<-9dBm；每通道饱和光功率>4dBm

	117
	高可靠性TOLL-8LMOS器件
	批
	关键核心部件
	V(BR)DSS：100V；RDS(on)TYP：1.3mΩ@10V；ID：360A；application terminal：BMS

	118
	微型柱塞泵
	台
	关键核心部件
	重量：不超过115g；最高转速：不低于1万rpm（连续1小时）；最高压力：35MPa（连续1小时）；容积效率：25MPa，3000rpm不低于93%；总效率：25MPa，3000rpm不低于81%

	119
	船用大功率低速柴油机白合金轴瓦
	台
	关键核心部件
	白合金材料承载能力达34MPa；合金与钢背的结合力达到99.6MPa；轴瓦弹势一致性保持在1.8mm以内


6、智能装备

	序号
	产品
	单位
	产品类型
	核心技术指标

	120
	全智能自动化类器官智慧实验系统
	台
	成套装备
	样本处理通量≥3000例/年；建模成功率≥90%；判读准确性≥90%

	121
	信创存储型服务器
	台
	成套装备
	整机最高支持2颗32核处理器，基础频率2.5GHz、64MBL3缓存；每个CPU提供80条PCIe5.0通道，其中32条用于CPU间互联，最高可支持8个PCIe5.0扩展插槽，信号带宽支持x8/x16，最大支持16个DDR5RDIMM内存条，容量可达1.5TB，内存速率最高支持5200MT/s

	122
	均衡型服务器
	台
	成套装备
	全栈国产化，适配海光四代处理器；支持2颗32核处理器，基础频2.5GHz、64MBL3缓存；单CPU80条PCIe5.0通道，整机8个PCIe5.0扩展槽；内存最大16条DDR5RDIMM，容量1.5TB、速率5200MT/s

	123
	中间齿轴自动压装设备
	台/套
	成套装备
	齿轮整体加热，温度可设、可控，加热效率高，齿轮整体温度场不均匀性小于8℃；具有脱出力检测功能，位移检测精度0.001mm；具有齿轮齿轴自动退磁功能及剩磁检测功能，剩磁小于3Gs；具有齿轮总成焊前自动预热功能，效率高，预热后温度不均匀性小于5℃；

	124
	智能座舱多维测评用大模型AI机器人集群
	套
	成套装备
	机械性能：整机≥29自由度（6自由度冗余），重复定位精度≤±0.05mm，触控力度0.5-20N连续可调；实时响应：端到端动作映射延迟<50ms，力反馈手套分辨率≥0.1N，多模态数据同步误差≤10ms；语音交互：支持90dB噪声下高保真语音识别，MOS拟合度≥95%，内置≥20000条多维度测试语料；表情模拟：支持≥5种驾乘人员面部表情模拟；运行可靠性：支持7×24小时无人值守连续测试

	125
	C-V2X智能交互车载装备
	套
	关键核心部件
	C-V2X直连通信峰值速率≥31Mbps；在空旷场景下，C-V2X车车通信距离不低于300米，丢包率不高于1%；C-V2V直连通信空口平均时延小于15ms；

	126
	多模双通C-V2X路侧感知装备
	套
	关键核心部件
	C-V2X直连通信峰值速率≥31Mbps；在空旷场景下，C-V2X车路通信距离不低于800米，丢包率不高于1%；C-V2V直连通信空口平均时延小于15ms；

	127
	焊涂总标准模块化生产线
	套
	成套装备
	多车型柔性：四种夹具自动切换；自动化率：主焊线点焊（焊接+修磨+换帽）自动化率97%；高速输送：高速辊床工序间输送时间22s；高精度：主拼夹具柔性切换重复定位精度0.3mm以内；高效节能：通过双工位双面体转鼓夹具库位方案使GATE总拼方案占地面积降低为12m*16m，有效节约生产面积 

	128
	智能巡检机器人
	台/套
	成套装备
	最高移动速度≤1.5m/s；爬坡度≤25°；越障高度≤10cm；导航方式：激光雷达定位+北斗高精定位+惯性导航；检测气体：四合一（根据用户需求配置），探测气体种类：氧气、一氧化碳、二氧化硫、硫化氢等

	129
	流化床产线设备
	套
	成套装备
	处理能力：单套生产碳纳米管不低于2000吨/年；原料天然气/丙烯为原料生产碳纳米；单套碳纳米管流化床撬装装置包含5台流化床反应器和2台氧化反应器，配置DCS、PLC、GDS、CCS、BMS等全套控制系统，支持流量、温度、压力自动调节与联锁，数据可远传；生产碳纳米管成本在30元/kg以下

	130
	非常规天然气精细化智能排采装备
	套
	成套装备
	高精智能控压控产装置精度0.02%是全球精度最高的执行设备；多井气举智能分配设备注气精度0.1%，可对1-10口井的注气量1m³/h进行线性智能调控；智能泡排设备药剂加注精度0.01%，可通过AI算法实时动态优化；增压气举一体机实现了高压气举与中压外输联动调控

	131
	钢性复合机
	台
	成套装备
	涂布胶水固含：55%；涂布量：3~9gsm；复合速度：300M/min

	132
	焊接机器人工作站成套设备
	套
	成套装备
	工作站达到JPH=30/h；焊接速度3s/点；重复定位精度±0.04mm

	133
	空气储能管内孔激光熔覆机床
	台
	单体装备
	最小熔覆内径：ø240mm；最大熔覆长度：≥12米，单头熔覆长度≥6米；最大装夹直径：ø600mm；激光器功率范围：1200-12000W可调

	134
	高速大扭矩内藏式永磁同步电主轴
	套
	关键核心部件
	该产品最高转速可达30000rpm；额定扭矩达30N·m；功率范围15-25kW；采用内藏式永磁同步电机直驱结构，具有高精度（径向跳动≤0.002mm）、高刚性、高效率（>95%）、低振动噪音等特点，支持闭环矢量控制

	135
	微波等离子清洗机
	台
	成套装备
	输出功率2.5kW；等离子密度2-5×109cm-3

	136
	射频等离子清洗机
	台
	成套装备
	等离子频率13.56MHz（射频）；等离子功率标配1000W；

	137
	贴片机
	台
	成套装备
	重复定位精度：±3um；芯片角度重复精度：±0.1度；最大键合力：70N(约7kgf），力控精度±0.1kgf，可编程控制

	138
	
	
	
	重复定位精度：±10um；芯片角度重复精度：±1度；贴装工艺：TO固晶，90°翻转贴片

	139
	高低温湿热温冲模拟实验室试验舱
	台
	成套装备
	温度范围-65℃~+75℃，温度均匀度≤±2.0℃，温度偏差≤±2.0℃，湿度范围10%~98%R.H(20℃~85℃)；静态最大负载120吨，动态测试负载60吨，冲击范围-60℃~+70℃，转换时间≤3分钟；阳光模拟（A舱）55~1120±47W/m²，光谱280~3000nm；降雪覆冰（B舱）：最大降雪强度≥15mm/h；新风量≥18000m³/h，

风速≤1.7m/s（可调），噪音≤78dB(A)（操作间≤68dB(A)）

	140
	后地板压铸模具
	套
	成套装备
	压铸机吨位:7000吨；产品成型位置轮廓度-0.042mm；模具装配位置轮廓度-0.026mm

	141
	防爆伺服拧紧设备
	套
	成套装备
	满足军工F1区防爆要求；伺服拧紧设备拧紧范围：10～50N·m；伺服拧紧设备拧紧精度：优于±0.5%；防爆伺服拧紧设备系统定位精度：±0.1mm

	142
	智能真空灌封系统
	套
	成套装备
	实现全自动真空灌封功能；脱泡效率：≥0.4kg/min；搅拌速度≥50r/min，料桶真空泵抽速：≥30m³/h；料桶真空保压泄露率每小时≤6%，最小真空度≤2mbar；满足150发/8小时产量要求，真空灌封精度出胶±2%、混合±1%

	143
	双头高速在线KB螺丝机
	台
	成套装备
	重复定位精度：±0.005mm；锁附良率：99.7%；锁附节拍：1.1秒/颗；扭力精度：±5%；锁附螺丝种类：8种螺丝

	144
	多场景监测重金属分析仪
	批
	成套装备
	电路漂移和噪声水平：≤2%；检出限：≤0.05ng/mL(代表元素As、Pb、Sb、Se)，≤0.001ng/mL（代表元素Hg、Cd）；重现性：RSD＜1%；线性相关系数：＞0.999；线性范围：＞103

	145
	农产品多风险物智慧监管移动检测实验室
	台
	成套装备
	尺寸及重量：长度6-12米，宽度2.2-2.5米，高度2.8-3.5米整备质量4-15吨；驱动方式：全轮驱动（适应野外路况）；重金属的快速痕量检测，配备的以水为载流的氢化物发生-原子荧光光度计，单台仪器即可快速痕量检测样品中As、Pb、Hg、Cd、Sb、Te、Bi等元素；农残定性+定量检测：可检测样品中百草枯、有机氯、克百威、腐霉利、三唑磷、甲萘威、氟虫腈、灭绳胺、甲基对硫磷、毒死蜱、百菌清、啶虫脒等，其中先进的百草枯、敌草快农残快检技术应用，致死性除草剂中毒诊断时间为5分钟；兽残定性+定量检测：可检测样品中呋喃唑酮、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、孔雀石绿、氯霉素、四环素类呋喃唑酮、克伦特罗等

	146
	全国产化机器人运动控制器
	台
	单体装备
	常规电气性能：采用瑞芯微RK3568四核ARM主控芯片，搭配2GDDR内存和8GeMMC存储，接口配置包括2个千兆以太网端口、2个EtherCAT通道、2个CANFD接口、3个RS232串行通信接口、2个RS485接口、两路高速星闪（Nearlink）、24个输入和24个输出接口等，满足多样化的工业连接需求，还配备HDMIOUT接口、2个USB3.0端口、5个USB2.0端口，支持DC9-36V供电；搭载自研的iiRobotOS操作系统；内核层分为实时域和智能域，通过高速通信连接，实时域采用全自主RTOS，智能域采用鸿蒙/欧拉等通用操作系统内核，具备分时调度、容器、高效通信功能，支持通用系统能力；内置自研算法库：自研了机器人运动规划算法库，实现了工业多构型机器人1ms控制中的轨迹规划、速度规划、插补、标定、异常处理等全部功能

	147
	防爆挂轨巡检机器人
	台
	成套装备
	ExdbIICT6Gb防爆；IP66防护；整机尺寸1413mm×458mm×516mm，整备质量≤130kg；行走速度0-1m/s；工作环境温度-20℃-+60℃

	148
	退役风电叶片超高压磨粒水射流机器人全自动拆解成套设备
	套
	成套装备
	最高压力≥420MPa；最大流量≥6L/min；叶片复合材料最大切割厚度≥150mm；1.5MW叶片切割时间≤6h

	149
	自动插排线机
	台
	成套装备
	设备外形尺寸：1900mm×1700mm×850mm（长×宽×高）；视觉定位精度：±0.02mm
机器人重复定位精度：±0.01mm；生产节拍：≤15s/件；良品率：≥99.5%；适用排线类型：KB排线、TP排线（可扩展）

	150
	多目标集群测试评价系统
	套
	成套装备
	云控一体化自动协同平台支持开发验证场景不少于10个，协同控制参与者数量不少于6个，具备场景配置功能，装备调度功能和测试数据记录功能；大型驱动平台车：最高速度：120km/h；速度控制精度：0.1m/s；位置控制精度：0.1m；

	151
	全自动高速微透镜轮廓仪
	台
	单体装备
	粗糙度测试重复性精度0.005nm；台阶检测重复性精度0.1%；单点测量时间＜2.5秒

	152
	高空双臂协作智能焊接机器人
	套
	成套装备
	三维焊缝重构精度优于0.2mm；焊枪末端动作重复定位偏差≤±0.5mm；作业覆盖垂直-2米至21米、水平10米；

	153
	CVDSiC部件设备
	套
	成套装备
	设备轴数：5轴；最高温度：1600℃；产品沉积膜厚：≥7mm（＞90%）；极限真空：≤10mTorr；鼓泡蒸发罐压力：±0.01bar以内

	154
	补丁板专机
	批
	成套装备
	定位重复精度：焊枪/工件定位重复精度(±0.05mm)；工装切换效率：快速换模时间(<15min/套)；程序调用响应速度：每个焊接程序调用时间小于10s；焊接能力：可焊板材的最大总厚度3mm+3mm钢板，焊接速度：1s/焊点；具备自动修磨换帽功能，具备全自动上下料无人化生产功能

	155
	人造革表面缺陷检测一体化装备
	套
	成套装备
	达国际先进水平，检测速度30米/分钟（最高60米/分钟），检测精度0.1毫米（实测0.056毫米），缺陷检出率99.2%，误判率＜0.5%，支持32类缺陷检测及7类人造革材质适配；自适应颜色调整≤2秒；硬件防护等级IP67；平均无故障时间≥10000小时

	156
	多温区电阻式8-12寸大尺寸碳化硅晶体生长设备
	台
	成套装备
	p级片产出率/炉：40%；长晶速率：0.25-0.3mm/小时；粉料利用率：40%-60%；控温精度：±0.5℃，控压精度：±0.1mbar，极限真空：5e-6mbar；系统漏率：5e-9mbar/s

	157
	感应加热炉
	台
	成套装备
	加热温度范围：1200-1300℃；正常工作时坯料温差范围：轴向温差≤50℃、径向温差≤50℃；容纳材料坯料长度：4000mm；容纳材料最大尺寸直径：Ф310mm；典型产品加热节拍：15分钟/支

	158
	全数字总线式高档五轴加工中心
	套
	成套装备
	X/Y/Z轴行程：400/500/350mm，主轴最高转速：20000r/min，X/Y/Z轴定位精度：0.008/0.008/0.008mm，A/C轴定位精度：10sec；支持NCUC总线协议及EtherCAT总线协议；五轴控制功能最多可支持3直线轴+2旋转轴机床结构；支持RTCP功能，提供刀具矢量编程

	159
	机器人一体化关节模组
	台
	关键核心部件
	机器人一体化关节模组扭矩密度≥120Nm/kg；模组背隙≤7弧分；重复定位精度±0.03°

	160
	烟花全自动智能装配系统
	套
	成套装备
	烟火药装填重量范围：亮珠2g-30g,发射药1g-20g，开包药1g-15g；可装填亮珠大小：2mm-8.5mm；烟火药装药精度：±0.3g；可生产烟花规格：发射筒内径15mm-76mm；不同规格产品换产时间：4小时；备注：工业大数据与质量管理数据存储追溯时长：6个月

	161
	宽幅纸张智能分拣系统
	套
	成套装备
	分百效率：不低于40s/100张；纸张单次分离张数：1~200张；适配纸张大小长：660-810mm，宽530-610mm；

	162
	智能化养蚕成套设备系统
	台/套
	成套装备
	省力、省工：1个批次养殖320张小蚕仅需3-5个人，1个批次养殖40张大蚕仅需1个人；人工饲料养蚕设备，1个批次养殖1000张小蚕仅需2个人；省空间：立体旋转结构，节省空间3倍以上低能耗：一套设备一天0.5度电

	163
	X射线数字成像检测设备
	台
	成套装备
	DR成像穿透能力用在图像上清晰显示出所穿透的钢板厚度≥20mm；检测效率：75s射线管电压最大电压值160KV，0~160KV可调；检测系统发现的被检工件图像中最小细节能力为1.25%；内置2个自动测试机器人

	164
	高效通过式X射线检测设备
	台
	成套装备
	系统分辨率6LP/mm；静态灵敏度：2.5%；最大穿透力A级成像标准150mm（AL）,25mm（FE）；检测精度0.2mm以上的气孔

	165
	五轴微纳精度激光设备
	台
	成套装备
	加工精度达到±0.1μm，远超进口设备的±1μm；表面处理，光泽度达到560°，无需化学抛光；大理石床身能耗降低15%；工艺兼容，金属/陶瓷/复合材质全适用

	166
	高效液相色谱仪
	台
	成套装备
	紫外可见检测器：波长示值误差±0.7nm、波长重复性≤0.5nm，静态基线漂移0.78×10-4AU/h，动态基线漂移0.9×10-4AU/h，最小检测浓度3.8×10-11g/ml，密封性1.5MPa；高压恒流泵梯度误差0.50%；自动进样器密封性1.5MPa；柱温箱控温稳定性≤0.2℃/h；整机测试定性测量重复性≤0.1%，定量测量重复性≤1.5%




